**SCHEDA TECNICA
PEDALA!**

**ESIGENZE SCENICHE**

* Dimensione minime palco (o spazio scenico) 4 x 6 m;
* Fondale nero o neutro
* Presa corrente 380V trifase pentapolare al palco
* Carico elettrico 10 kw

***La compagnia può fornire l’intero impianto audio e luci. Se invece l’impianto è a carico dell’organizzatore, questo è l’elenco del materiale richiesto:***

**ESIGENZE AUDIO**

* impianto fonico di potenza sufficiente in relazione allo spazio
* Mixer audio con almeno un ingresso microfonico e un doppio ingresso jack
* cavi sufficienti a collegare tutti i dispositivi

**LUCI**

* 6 canali da 2kw dimmer dmx
* 1 mixer luci a doppia scena
* 8 fari PC 1000W
* 2 americane se in teatro, 2 wind up se in luogo non teatrale
* 2 sdoppi
* caveria sufficiente a collegare tutti i dispositivi
Tutti i fari si intendono completi di ganci, catene di sicurezza, e bandiere.

**N.B. se le dimensioni del palco sono superiori a 10x8 m occorre raddoppiare il piazzato, perciò servono 2 fari e un canale dimmer in più.**

**ALTRE ESIGENZE**

* 1 scala per puntamenti
* tempo di montaggio 2 ore
* tempo di smontaggio 1 ora

**RESPONSABILE TECNICO**

Michele Eynard +393343570763- michele.eynard@gmail.com